Ventilgehäuse mit Voreinstellung
Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung
mit Voreinstellung durch Kulisse und
optische Einstellkontrolle,
Gehäuse aus Messing MS 58,
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen-
entleerung auswechselbar,
Bauschutzkappe mit roter Stellschraube
max. Betriebsdruck:   10 bar
max. Differenzdruck:  0,6 bar
max. Vorlauftemp.:    120 C
Ventilgehäuse:        R 1/2 Durchgang  
Oberfläche:           vernickelt
Kvs-Wert (m3/h)
mit Stellantrieb:     0,04-0,90 
Kv-Wert (m3/h) bei 
AP Bereich 1/2K
mit RA-Fühler:        0,43/0,73   
Fabrikat              Danfoss
Typ                   RA-N 15         
Bestell-Nr.           013G0034